**ООО "ТД КОМКОМ"**

Инженерно-техническое подразделение

**Система**         Видеонаблюдения на 16 камер

**Описание**          Расчет установки системы видеонаблюдения на 16  камер.

**Объекты**Бизнес центр, коттедж, офис, магазин, отделение банка и т.п.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Оборудование** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Кол.** | **Цена за ед. руб.** | **Сумма руб.** | **Примечание** |
| 1.1 | EWCLID ECO 16MF | 1 | 68 180 | 68 180 | Цифровой видеорегистратор серии EWCLID ECO 16MF на базе ПО Ewclid Standart компании КОМКОМ. ( 16 камер со скоростью видеоввода скорость записи 8-12,5 к/сек по каждому каналу),  HDD 1000Gb встроен (более 5 суток непрерывной записи, более 2-х недель по детектору движения) |
| 1.2 | Samsung 943B (MYBESQ) 19" LCD | 1 | 7 500 | 7 500 | Монитор |
| 1.3 | SKAT-V.4 | 5 | 2 129 | 10 645 | 4 основн.  + 1 доп.выход,  DC 13 В, I ном. по каждому основн. вых. - 0,3 А,  по доп.вых. - 1,2 А, акк.- 4/7Ач,  228х225х105 мм, 2.5 кг |
| 1.4 | Germikom RX-700 EVOLUTION | 4 | 9 224 | 36 896 | Цветная уличная видеокамера "ДЕНЬ/НОЧЬ" НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ видеосенсор SONY Super HAD; разрешение 480/530 Твл; улучшенная чувствительность 0,05/0,025 Лк; варифокальный объектив с автодиафрагмой и ИК-коррекцией; углы обзора (дальность подсветки) 1300– 300 (35 м), 360– 160(35 м); FOCUS WIZARD - режим тонкой настройки резкости; SENS - режим повышенной чувствительности; BLC - режим компенсации встречной засветки; LEVEL - режим выбора уровня видеосигнала 1/1,5 В; грозозащита видеовыхода; защита от переполюсовки; защита от повышенного напряжения свыше 14,9В (45 В макс.); напряжение питания 12 В / потребляемый ток 1,1 А; температурный режим -45О … +500 |
| 1.5 | Germikom D-400 | 12 | 4247 | 50 964 | Цветная купольная вариофокальная видеокамера Germikom оснащена видеосенсором 1/3 SONY Super HAD; разрешение 480 Твл; чувствительность 0,1 Лк; варифокальный объектив с автодиафрагмой; углы обзора 130°– 30° и 36°– 16°; напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,1 А; |
| 1.6 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | 4 | 395 | 1 580 | Размеры (ДхШхВ) - 151х65х101 мм, вес - 2,7 кг |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого за оборудование:** | | | | **175 765** |  |
| **2. Расходные материалы** | | | | | |
| 2.1 | Кабельная продукция и прочие расходные материалы | 1 | 1200 м | 45 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого за материалы:** | | | | **45 000** |  |
| **3. Работа** | | | | | |
| **3.1. Монтажные работы:** | | | | **100 000** |  |
| **3.2. Пусконаладка:** | | | | **20 000** |  |
| **Итого за работы:** | | | | **120 000** |  |
| **Итого по смете:** | | | | **340 765** |  |